

**г.Екатеринбург ул.Крестинского,46а офис 306, 8(343)220-11-06 (07,08),**

[www.vesna-k.ru](http://www.vesna-k.ru), [vesna@r66.ru](mailto:vesna@r66.ru)

**Решетка приствольная «V-k» из высокопрочного чугуна**

Основное назначение приствольных решеток – защита корневой системы растений и равномерное распределение нагрузки. Они позволяют красиво оформить зеленые насаждения на территории и являются важным элементом дизайна. Используя решетку, можно расширить площадь пешеходной зоны без вреда для флоры. Приствольные решетки из высокопрочного чугуна имеют длительный срок эксплуатации, малый вес и не теряют своих свойств даже в суровых климатических условиях.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Изображение** | **Размеры** | **Вес, кг** | **Цена с НДС за шт.** |
| **H:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Люки Китай 2016\Приствольная решетка кадрат.jpg** | РП 800\*800\*400мм, высота 24мм | **34** | **10200,00** |
| РП 1000\*1000\*500мм, высота 24мм | **39** | **12500,00** |
| РП 1200\*1200\*600мм, высота 24мм | **48** | **16800,00** |
| РП 1400\*1400\*700мм, высота 24мм | **50** | **20000,00** |
| РП 1600\*1600\*800мм, высота 24мм | **65** | **24400,00** |
| РП 1800\*1800\*900мм, высота 24мм | **80** | **29000,00** |
| **H:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Люки Китай 2016\Приствольная решетка круг.jpg** | РП 800\*300мм, высота 24мм | **30** | **9200,00** |
| РП 1200\*700мм, высота 24мм | **90** | **18000,00** |